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设备名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
规格型号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
基本情况

	使用单位名称
	北京理工大学

	使用单位地址
	中关村南大街5号

	使用地点
	     

	使用单位联系人
	    
	联系人联系方式
	

	设备品种
	
	规格型号
	

	上次检验日期
	
	 额定起重量（

起重力矩）
	

	  跨度(工作幅度)
	     
	起升高度
	

	起升速度
	     
	工作级别
	

	
	     
	
	

	检验依据
	起重机械定期检验规则      TSG　Q7015-2016

	检验

结论
	符合要求

	备  注
	


编 制 填 写 说 明
1. 本自检记录依据国家质检总局颁布的起重机械定期检验规则（TSG Q7015－2016）附件C的要求编制。
2. 本自检记录适用于桥式起重机定期自检。
3. 自检记录中定性项目符合要求的在“自检结果”栏打“√”；不符合要求的打“×”，并在“自检结果”栏写明具体情况；无此项的均打“／”表示。应检的定量项目应填实测数据。

4. 使用单位可以根据所检设备的具体情况结合本单位管理实际适当增加相应的自检内容。

标记符号说明：“√ ”表示合格，“×”表示不合格，“/”表示无此项。
	序号
	检验项目及其内容
	自检

记录
	备注

	1
	1技术资料审查
	（1）北京市特种设备注册登记表
	
	

	2
	
	（2）北京理工大学特种设备维保、自检记录表
	
	

	3
	
	（3）起重机定期检验报告
	
	

	4
	2标志的检查
	（1）起重量标志
	
	

	5
	
	（2）起重力矩标志
	
	

	6
	3现场安全距离的检查
	（1）机械运动部分与建筑物的距离
	
	

	7
	
	（2）机械运动部分与输电线的距离
	
	

	8
	4运行轨道的检查
	（1）是否无明显松动
	
	

	9
	
	（2）是否无明显缺陷
	
	

	10
	5金属结构的检查
	（1）主要受力结构件连接检验
	
	

	11
	
	（2）主要受力结构件断面有效厚度
	
	

	12
	
	（3）螺栓和销轴等连接
	
	

	13
	6主要零部件一般检查
	6.1主要零部件的检查
	
	

	14
	
	6.2其他零部件的检查
	（1）小车轨道和升降、横移导轨
	
	

	15
	
	
	（2）安全保护装置、电葫芦
	
	

	16
	
	
	（3）防止钢丝绳脱槽装置是否为无火花材料制造
	
	

	17
	7吊具的检查
	吊具和个部件是否牢固可靠
	
	

	18
	8钢丝绳的检查
	8.1钢丝绳的配置
	（1）钢丝绳是否与滑轮匹配
	
	

	19
	
	
	（2）钢丝绳是否与卷筒匹配
	
	

	20
	
	8.2钢丝绳的固定
	（3）钢丝绳绳端的固定是否牢靠
	
	

	21
	
	
	（4）卷筒上绳端的固定是否牢靠
	
	

	22
	9.导绳器的检查
	是否有效排绳无卡阻现象
	
	

	23
	10制动器的检查
	10.1制动器设置与控制
	
	

	24
	
	10.2制动器零件检查
	
	

	25
	11.限位器的检查
	极限位置是否能切断动力源
	
	

	26
	12安全保护和防护装置检验
	12.1起重量限制器
	（1）起重量限制器设置
	
	

	27
	
	
	（2）实验
	
	

	28
	
	12.2起升高度（下降深度）限位器
	
	

	29
	
	12.3运行机构行程限位器
	
	

	30
	
	12.4缓冲器和止挡装置
	
	

	31
	
	12.5应急断电开关
	
	

	32
	
	12.6连锁保护装置
	
	

	33
	
	12.7超速保护装置
	
	

	34
	
	12.8偏斜显示（限制）装置
	
	

	35
	
	12.9防倾翻安全钩
	
	

	36
	
	12.10扫轨板
	
	

	37
	
	12.11导电滑触线
	
	

	38
	
	12.12防坠安全器
	
	

	39
	
	12.13防护罩、隔热装置
	
	

	40
	
	12.14其他安全保护和防护装置
	
	

	41
	13电气与控制系统检验
	13.1电气设备与控制系统
	
	

	42
	
	13.2电气 保护装置
	（1）接地保护
	
	

	43
	
	
	（2）绝缘电阻
	
	

	44
	
	
	（3）短路保护
	
	

	45
	
	
	（4）失压保护
	
	

	46
	
	
	（5）零部保护
	
	

	47
	
	
	（6）过流（过载）保护
	
	

	48
	
	
	（7）供电电源断错项保护
	
	

	49
	
	
	（8）正反向接触器故障保护
	
	

	50
	14空载试验
	14.1操纵机构、控制系统、安全防护装置动作
	
	

	51
	
	14.2各机构动作
	
	

	52
	
	14.3液压系统、润滑系统
	
	

	53
	
	14.4沿轨道全长无啃轨现象
	
	


检验人：              
日期：              
